
De GPX Track is zorgvuldig samengesteld en de route is door een ervaren randonneur voorgereden en gecontroleerd.

De GPX Track is voor het volgen van de route voor een BRM Brevet (Brevet Randonneur Mondiaux) georganiseerd door Randonneurs NL.

Het gebruik van de GPX Track is voor eigen risico.

Aan de track is een hoogteprofiel toegevoegd gelijk aan de kaarthoogte op OpenFietsMap. Dit hoogteprofiel is indicatief.

Het is altijd mogelijk dat door een wegomlegging of een verandering aan het wegennet het niet mogelijk is om de GPX Track exact te volgen.
 
Tijdens het volgen van de GPX Track, gelden de normale verkeersregels in de landen waar het Brevet gereden wordt. 

Inhoud van het gecomprimeerde bestand:
LEESME ver 2026.TXT : Dit bestand.
*.PDF bestand: beknopte routebeschrijving met controles, openings- en sluitingstijden van de controles.

 *FULL.GPX : Eén track met een maximale resolutie voor het aantal punten. Waypoints voor de controles.
   *CP.GPX : Het *FULL.GPX bestand onderverdeeld in tracks tussen de controles en sequentieel genummerd. Waypoints voor de controles.

Indien de FULL track meer dan 10.000 punten bevat zullen tevens de volgende bestanden toegevoegd worden.
*FULL 10K.GPX : Eén track met maximaal 10.000 punten. Waypoints voor de controles.
  *CP 10K.GPX : Het *FULL 10K.GPX bestand onderverdeeld in tracks tussen de controles en sequentieel genummerd. Waypoints voor de controles.

Controleer vooraf of je de juiste track geladen hebt. Indien je navigatie maar 10.000 punten aankan dan moet je (indien deze bijgeleverd is) de 10K versie gebruiken.
Dit om te voorkomen dat je route ergens halverwege eindigt en je het laatste stuk mist.
Normaal gesproken zal pas vanaf BRM600 de 10K versie relevant worden

De naam van het bestand en de track bevatten de BRM afstand, het jaar en de maand wanneer het brevet start en de UNLOCODE van de startlocatie (https://service.unece.org/trade/locode/nl.htm)
Naast deze gegevens zal er ook nog FULL of CP aan toegevoegd worden. Bij FULL vind je de gehele route en bij CP een multitrack van checkpoint naar checkpoint.

